L'Observatoire, de coordonnées géographiques : longitude ~, = 00h 12min 44,47s E et latitude (p 50' 39' 37" N, se compose alors de trois corps de bâtiments reliés par des galeries. Au centre se trouve la grande coupole, à droite au Sud‑Sud‑Est la salle de la lunette méridienne de 81 mm avec laquelle il s'apercevra plus tard que l'église de Bouvines est juste visible au centre du champ et qu'elle peut servir de mire, au Nord‑Nord‑Ouest les bureaux, la bibliothèque riche de plus d'un millier de volumes et des chambres pour les observateurs. Cela représente 57 mètres de façade. Plus éloignés, il y a le chalet de météorologie, et à l'entrée du terrain, l'habitation pour le concierge et les aides attachés à l'Observatoire. Lui‑même habite l'observatoire. L'inauguration a lieu en 1909 par des Délégués du Congrès des Sociétés Savantes qui se tient à Lille cette année‑là, et en présence de Monsieur le Maire de Hem, Henri Delecroix, brasseur.
La coupole de 9m de diamètre abrite la plus grande lunette qu'un astronome amateur puisse posséder. Le grand réfracteur a un objectif de 35cm de diamètre (33cm utiles compte tenu du cerclage pour tenir l'objectif) et 6,5m de longueur focale, ce qui donne un rapport d'ouverture F/D = 19,7. C'est une innovation car les normes européennes de l'époque sont moins grandes, (F/D = 12 à 15), Robert JONCKHEERE pense que ces longueurs importantes sont plus performantes pour les étoiles doubles et permettent de meilleurs résultats pour les séparations angulaires des anneaux (tache d'Airy) de l'étoile principale. Il a un pouvoir sépara(5)teur théorique de 0,43" de degré et donne au plan focal une image de 13,55 um de diamètre
La coupole, et la lunette qui lui est facturée 36.OOOF soit près de 700.000 de nos francs actuels, sont construites par la Maison R. Mailhat. La lunette est équipée de deux chercheurs, l'un de 95mm et l'autre de 63mm de diamètre.
L'assistant au bas du pilier agit sur l'ascension droite. Il lit le cercle, cale ou décale l'ascension droite, arrête ou déclenche le mouvement d'horlogerie et le remonte. Tandis que depuis l'oculaire, l'observateur peut affiner le calage en ascension droite à l'aide du mouvement lent et doux, il peut lire le cercle de déclinaison, faire le calage et donner le mouvement doux en déclinaison, et faire également tourner la coupole.